Rework Instruction For HSBUV X01

1. Populate the following locations with 4.7K 1% 0402 pull-up resistors

-R2012, R2013

-R2014, R2015

-R2016, R2017

-R2018, R2019

-R2020, R2021

-R2022, R2023

-R2024, R2025

-R2026, R2027

-R2030, R2031

-R2032, R2033

-R2034, R2035

-R2780, R2781

1. Refer to attached file for physical location on the board



